**

**FICHE TECHNIQUE**

**Réf : FL-J20L Jerrican 20 Litres**



* Matière: PEHD
* Poids: 900/1000 gr 20 gr
* Contenance : 20 litres
* Couleur Standard : Transparent/Blanc/Noir/Rouge/Gris métallisé
* Opacité : produit opaque sauf Transparent
* Emballage: Livré par sac de 8 Unités
* Alimentaire : Oui Sauf Noir et Métallisé
* Dimensions: Haut.: 355 mm, Long.: 300 mm, Larg.: 255 mm
* Dimensions étiquette: Haut.: 150 mm, Larg.: 190 mm
* Jerrican : Empilable
* Goulot uniforme : 48 mm
* Bouchon Avec Joint inviolable : 60 mm en PEHD
* Couleur bouchon: Blanc/Bleu/Vert/Jaune/Rouge/etc.
* Bouchon Dégazeur en Option : D17



*Sarl KAMOPLAST Fabrication d’emballage en plastique Pôle Urbain -Ain D’Heb Médéa ALGERIE*

*Tél.: +213(0)25.785.536 /+213(0)770.120.833* Site Web:www.kamoplast.com E-mail:kamoplast@gmail.com