**

**FICHE TECHNIQUE**

**Réf : FC-J25 Jerrican 25 Litres**



* Matière: PEHD
* Poids: 1100/1200 gr 20 gr
* Contenance : 25 litres
* Couleur Standard : Transparent/Blanc/Jaune/Noir/Rouge/Gris métallisé
* Opacité : produit opaque sauf Transparent
* Emballage: Livré par sac de 8 Unités
* Alimentaire : Oui Sauf Noir et Métallisé
* Dimensions: Haut.: 370 mm, Long.: 330 mm, Larg.: 270 mm
* Dimensions étiquette: Haut.: 180 mm, Larg.: 190 mm
* Jerrican : Empilable
* Goulot uniforme : 51/55 mm
* Bouchon inviolable: 55 mm en PEHD
* Bouchon inviolable: 62 mm en PEHD avec système de dégazage en option
* Couleur bouchon: Blanc/Bleu/Vert/Jaune/Rouge/etc.
* Capsule Jointante: 40 mm en PEBD



*Sarl KAMOPLAST Fabrication d’emballage en plastique Pôle Urbain -Ain D’Heb Médéa ALGERIE*

*Tél.: +213(0)25.785.536 /+213(0)770.120.833* Site Web:www.kamoplast.com E-mail:kamoplast@gmail.com